{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Skela za HNK"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Skela za HNK","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"GRAĐEVINSKI RADOVI"]
[null,"TROŠKOVNIK RADOVA"]
[]
[" ","Izvedba skele za restauratorske radove na stropu i zidu gledališta HNK Ivan Zajc Rijeka"]
[]
[null,"SVI RADOVI"]
[]
["1.","Pripremni radovi na zaštiti gledališta (stolica, tepisona i druge opreme) od prašine i mehaničkih udaraca pri montaži skele i restauratorskim radovima. Uključuje oblaganje površina zaštitnom folijom i drugim fleksibilnim ili krutim zaštitnim materijalima ako je potrebno."]
[null,"Obračun paušalno za gledalište površine oko 500 m2, ali i za nekoliko balkona uz skelu S3 i eventualno dio galerije."," "]
[null,null,"pauš.",null,1,"a'",null,{"$f":"E11*G11","v":0}]
[]
["2.","Dobava, montaža, te naknadno demontaža i odvoz podnica za oslanjanje stupova skele na tapison poda gledališta. Podnice se sastoje od gumenih ili drvenih podložaka(tavalona). Na drvenim površinama u slučaju korištenja tavalona ispod istih postaviti sloj geotekstila."]
[null,null,"pauš.",null,1,"a'",null,{"$f":"E14*G14","v":0}]
[]
["3.","Dobava, montaža te naknadna demontaža metalne  skele za izvedbu radnih platformi iznad  na visini od 15 m. Skela se montira u svrhu izrade radnih platformi za demontažu stropnih slika iznad gledališta i zidnih slika iznad pozornice kazališta. Radne platforme izvode se u širini od minimalno 2,5 m, te imaju zaštitnu ogradu u visini od 1,05 m. Pristup radnim platformama predviđa se izradom rampe sa istočnog balkona kazališta za platformu iznad gledališta, te penjalicama do radnih platformi potrebnih iznad pozornice. Platforme za stropni i zidni oslik moguće je međusobno povezati hodnim površinama u minimalnoj širini 120 cm također sa izvedenim zaštitnim ogradama pri čemu nije potrebno izvoditi zasebne penjalice za platforme iznad pozornice. Pod platformi i rampe izvodi se od tavalona što je uračunato u cijenu stavke."]
[null,"U cijenu je uračunato:"]
[null,"Izrada izvedbenog projekta skele prije montaže","kpl ",null,1,"a'",null,{"$f":"E18*G18","v":0}]
[null,"Izvedba konstrukcije skele u količini od 1700-1900 m3, formiranje podova platformi, pristupne rampe, penjalice i zaštitne ograde sve prema postojećim HTZ propisima.","kpl ",null,1,"a'",null,{"$f":"E19*G19","v":0}]
[null,"15-to dnevni najam kompletnog skelarskog materijala ","kpl ",null,1,"a'",null,{"$f":"E20*G20","v":0}]
[null,"Vremenski period montaže skele je 6 dana, demontaža skele 3 dana. "]
[]
["9.","Uređenje i čišćenje gledališta, balkona i galerije u zoni izvebe skela, nakon demontaže skele i radnih platformi. Uključuje i popravak eventualnih oštećenja na tepisonu poda."]
[null,"Obračun paušalno"," "]
[null,null,"pauš.",null,1,"a'",null,{"$f":"E25*G25","v":0}]
[]
[" ","UKUPNO",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H9:H26)","v":0}]
[null,"PDV 25%",null,null,null,null,null,{"$f":"H27*0.25","v":0}]
[null,"SVEUKUPNO",null,null,null,null,null,{"$f":"H27+H28","v":0}]