{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Skela za HNK"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Skela za HNK","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"GRAĐEVINSKI RADOVI"]
[null,"TROŠKOVNIK RADOVA"]
[]
[" ","Izvedba skele za restauratorske radove na stropu i zidu gledališta HNK Ivan Zajc Rijeka"]
[null,"Skela DOKA Staxo 40 sustava ili sl."]
[]
[null,"SVI RADOVI"]
["1.","Pripremni radovi na zaštiti gledališta (stolica, tepisona i druge opreme) od prašine i mehaničkih udaraca pri montaži skele i restauratorskim radovima. Uključuje oblaganje površina zaštitnom folijom i drugim fleksibilnim ili krutim zaštitnim materijalima ako je potrebno."]
[null,"Obračun paušalno za gledalište površine oko 500 m2, ali i za nekoliko balkona uz skelu S3 i eventualno dio galerije."," "]
[null,null,"pauš.",null,1,"a'"]
[]
["2.","Dobava, montaža, te naknadno demontaža i odvoz podnice za oslanjanje stupova skele na tapison poda gledališta. Podnice se sastoje od gumene podloške 60x60x1 cm i gredica 12x12 cm dužine 60-100 cm, na čijim se križanjima montiraju stupovi skele."]
[null,"Obračun po kom. Izvedenih podnica."," "]
[null,"4x10","kom",null,40,"a'"]
[]
["3.","Dobava, montaža, te naknadno demontaža i odvoz skele poz. S1  za potrebe restauracije 6 stropnih slika. Skela je složene iz segmenata tornjeva, tlocrtnih mjera 150x150 cm, s potrebnim priborom, na primjer tipa DOKA Staxo 40. Ukupno je potrebno izvesti 6 tornjeva visine od 15.0 m, koji se sastoje se od 7 segmenata 180 cm visine i jednog od 120 cm visine. Pozicije tornjeva definirati prema shemi u tlocrtu, ali i prema stvarnoj poziciji stropnih slika koje će se restaurirati. Tornjevi su međusobno ukrućeni u oba glavna smjera horizontalnim i kosim cijevima i stezaljkama prema priloženoj shemi iz standarne cijevne skele. Tornjevi u sebi imaju montirane stepenice, te međuplatforme za penjanje do kote radne platforme. U cijenu je uračunat i najam za vrijeme do 15 dana."]
[null,"Obračun po broju potrebnih tornjeva."," "]
[null,"Tornjevi 15.0 m visine.","kom",null,6,"a'"]
[]
["4.","Dobava, montaža, te naknadno demontaža i odvoz skele poz. S2  za potrebe restauracije slike na zidu iznad pozornice. Skela je složene iz segmenata tornjeva tlocrtnih mjera 150x150 cm s potrebnim priborom, na primjer tipa DOKA Staxo 40. Ukupno je potrebno izvesti 2 tornja visine od 15.0 m iz propadališta orkestra i sastoje se od 7 segmenata 180 cm visine i jednog od 120 cm visine. Pozicije tornjeva definirati prema shemi u tlocrtu i prema stvarnoj poziciji zidne slike koji će se restaurirati. Tornjevi su međusobno ukrućeni cijevnom skelom, a također su stabilizirani vijčanim ili sličnim vezama za zid iznad pozornice. Jedan toranj u sebi ima montirane i stepenice, te međuplatforme za penjanje do kote radne platforme. U cijenu je uračunat i najam za vrijeme do 15 dana."]
[null,"Obračun po broju potrebnih tornjeva."," "]
[null,"Tornjevi 15.0 m visine.","kom",null,2,"a'"]
[]
["5.","Dobava, montaža, te naknadno demontaža i odvoz skele poz. S3  za potrebe restauracije slike na zidu iznad prvog stupca balkona najbližih pozornici. Skela je složene od po jednog tornja tlocrtnih mjera 150x150 cm s potrebnim priborom, na primjer tipa DOKA Staxo 40. Ukupno je potrebno izvesti 2 tornja visine od 15.0 m iz propadališta orkestra, a svaki se sastoji od 7 segmenata 180 cm visine i jednog od 120 cm visine. Pozicije tornjeva definirati prema shemi u tlocrtu i prema stvarnoj poziciji balkonske slike koji će se restaurirati. Tornjevi su ukrućeni cijevnom skelom za balkone nižih etaža uz zaštitu parapetnih zidova na mjestu zaklinjenja. Oba tornja u sebi imaju montirane i stepenice, te međuplatforme za penjanje do kote radne platforme.U cijenu je uračunat i najam za vrijeme do 15 dana."]
[null,"Obračun po broju potrebnih tornjeva."," "]
[null,"Tornjevi 15.0 m visine.","kom",null,2,"a'"]
[]
["6.","Dobava, montaža, te naknadno demontaža radnih platformi na S1 skelu za pristup stropnim slikama. Platforme imaju površinu 3.20 x 2.60 m i pozicioniraju se ispod slika na 1.80 do 2.00 m slobodne visine. Platfome se grade iz tipskih DOKA H-nosača (ili sličnih) i oplate, te se fiksiraju za skelu tipskim priborom. Platforme imaju, također, i zaštitnu ogradu po sve četri stranice. U cijeni je uračunat i najam građe za vrijeme od 15 dana."]
[null,"Obračun po m2 oplate za ukupno šest platformi."," "]
[null,"6x3.20x2.60 m","m2",null,50,"a'"]
[]
["7.","Dobava, montaža, te naknadno demontaža radne platforme na S2 skelu za pristup slici na zidu iznad pozornice. Platforma ima površinu 5.00 x 1.60 m i pozicionira se ispod slike na zidu u dohvatu restauratora. Platfome se grade iz tipskih DOKA H-nosača (ili sličnih) i oplate, te se fiksiraju za skelu tipskim priborom. Platforme imaju, također, i zaštitnu ogradu po tri slobodne stranice. U cijeni je uračunat i najam građe za vrijeme od 15 dana."]
[null,"Obračun po m2 oplate za ukupno jednu platformu."," "]
[null,"5.00x1.60 m","m2",null,8,"a'"]
[]
["8.","Dobava, montaža, te naknadno demontaža radnih platformi na S3 skelu za pristup slici iznad balkona prvog stupca. Platforme imaju površinu 2.80 x 1.60 m i pozicioniraju se ispod slike nad balkonom u dohvatu restauratora. Platfome se grade iz tipskih DOKA H-nosača (ili sličnih) i oplate, te se fiksiraju za skelu tipskim priborom. Platforme imaju, također, i zaštitnu ogradu po tri slobodne stranice. U cijeni je uračunat i najam građe za vrijeme od 15 dana."]
[null,"Obračun po m2 oplate za ukupno dvije platforme."," "]
[null,"2x2.80x1.60 m","m2",null,9,"a'"]
[]
["9.","Uređenje i čišćenje gledališta, balkona i galerije u zoni izvebe skela, nakon demontaže skele i radnih platformi. Uključuje i popravak eventualnih oštećenja na tepisonu poda."]
[null,"Obračun paušalno"," "]
[null,null,"pauš.",null,1,"a'"]
[]
[null,"UKUPNO: SVI RADOVI"]
[]
[" ","UKUPNO"]
[null,"PDV 25%"]
[null,"SVEUKUPNO"]